**Beskrivelse Way topmontage**

****

**Way topmontage**

Lygtehoved til topmontage med ¾” rørgevind, tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II.

Lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Med klar afskærmning i slagfast acryl med fremspringende, matteret kant.

Med ledning i form af:

2 stk. 2 m 1x2,5 mm² eller 1 stk. 10 m 2x1 mm²

Mål: Ø: 480 mm, H: 276 mm

Med udskifteligt, cirkulært LED-modul med CAT-linser, Low eller High lumen, 80 Ra, 3000 eller 4000 K, 4 steps SDCM

Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L80B10