Punktlampen Ø110, LED



**Hvid**

Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med hvidlakeret afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas. Armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

Diameter: yderste ring: Ø110 mm, glascylinder: Ø77 mm

LED: 9 W (350 mA) eller 12 W (500 mA)

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk

**Alu-grå**

I Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med grålakeret afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas. Armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

Diameter: yderste ring: Ø110 mm, glascylinder: Ø77 mm

LED: 9 W (350 mA) eller 12 W (500 mA)

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk