Punktlampen Ø200 LED



**Hvid**

Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med hvidlakeret afdækningsring.

Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas.

Diameter: yderste ring: Ø200 mm, glascylinder: Ø150 mm

LED: 18 W Vero18 (500 mA) - armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

eller 24 W Vero18 (700 mA) – kun for uisoleret loft.

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk

**Alu-grå**

Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med grålakeret afdækningsring.

Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas.

Diameter: yderste ring: Ø200 mm, glascylinder: Ø150 mm

LED: 18 W Vero18 (500 mA) - armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

eller 24 W Vero18 (700 mA) – kun for uisoleret loft.

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk