Beskrivelse Tema Pullerten 1000



**Tema Pullerten 1000, for nedgravning**

Pullertlampe i varmforzinket stål med krydsfundament for nedgravning. Lygtehoved med blændring på lodrette stave. Skærm i klar polycarbonat med indvendig blændring.

Mål: Højde over jord: 1000 mm, krydsfundament: 640 mm, Diameter: 140 mm

Tæthedsklasse: IP54

Bestykkes med:

12 eller 17 W Bridgelux LED modul, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

eller udstyres med E27 fatning for max 57 W, max L/Ø: 140/56 mm

**Tema Pullerten 1000, på flange**

Pullertlampe i varmforzinket stål med flange for påboltning. Lygtehoved med blændring på lodrette stave. Skærm i klar polycarbonat med indvendig blændring.

Mål: Højde: 1000 mm, Diameter: 140 mm

Tæthedsklasse: IP54

Bestykkes med:

12 eller 17 W Bridgelux LED modul, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

eller udstyres med E27 fatning for max 57 W, max L/Ø: 140/56 mm