Beskrivelse Tema Pullerten 1100



**Tema Pullerten 1100, for nedgravning**

Pullertlampe i varmforzinket stål med krydsfundament for nedgravning. Lygtehoved med blændring på lodrette stave. Skærm i klar polycarbonat med indvendig blændring.

Mål: Højde over jord: 1100 mm, krydsfundament: 650 mm, Diameter: 168 mm

Tæthedsklasse: IP54

Bestykkes med:

12 eller 17 W Bridgelux LED modul, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

eller udstyres med E27 fatning for max 77 W, max L/Ø: 152/70 mm

**Tema Pullerten 1100, på flange**

Pullertlampe i varmforzinket stål med flange for påboltning. Lygtehoved med blændring på lodrette stave. Skærm i klar polycarbonat med indvendig blændring.

Mål: Højde: 1100 mm, Diameter: 168 mm

Tæthedsklasse: IP54

Bestykkes med:

12 eller 17 W Bridgelux LED modul, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

eller udstyres med E27 fatning for max 77 W, max L/Ø: 152/70 mm