Ausschreibungstexte Stoa Anbauleuchte:



**LED – weiß**

Wand-/Deckenleuchte aus Aluminiumguß, weiß lackiert.

Mit parabolförmiger, opalweißer Abschirmung aus Acrylglas, oder aus selbstlöschendem Polykarbonat für Flucht- und Verkehrswege.

Mit 11 bzw. 15 W LED, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Abmessungen: HxBxT: 320 x 320 x 82 mm

Typ: Stoa Innen- und Außenbereich, Schutzklasse IP54

Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**LED – schwarz**

Wand-/Deckenleuchte aus Aluminiumguß, schwarz lackiert.

Mit parabolförmiger, opalweißer Abschirmung aus Acrylglas, oder aus selbstlöschendem Polykarbonat für Flucht- und Verkehrswege.

Mit 11 bzw. 15 W LED, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Abmessungen: HxBxT: 320 x 320 x 82 mm

Typ: Stoa Innen- und Außenbereich, Schutzklasse IP54

Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)