Ausschreibungstexte Nyx Poller 1200



**7023-3**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, RAL 9005, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

Bestellnr.: 7023-3

**7024-3**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, RAL 9005, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

# Bestellnr.: 7024-3

**7023-4**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

Bestellnr.: 7023-4

**7024-4**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

# Bestellnr.: 7024-4

**7023-9**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

Bestellnr.: 7023-9

**7024-9**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

Bestellnr.: 7024-9

**7023-17**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, lackiert in cortenfarbe YX355F, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

Bestellnr.: 7023-17

**7024-17**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, lackiert in cortenfarbe YX355F, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

# Bestellnr.: 7024-17

**7023-66**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé SN351F, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

Bestellnr.: 7023-66

**7024-66**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé SN351F, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1200 mm, B: 120 mm, T: 60 mm

Anschluss: In Dose mit Schaltgerät und 4A Sicherung

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1200

# Bestellnr.: 7024-66